Návrh na plnenie kritérií

 **Verejný obstarávateľ:**

Základná škola s materskou školou

Borodáčova 2

821 03 Bratislava

**Názov predmetu zákazky:** Oprava epoxidovej podlahy, podhľadu a výmena svietidiel v priestoroch školskej jedálne na ZŠ s MŠ Borodáčova.

**Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: .............................................................**

 **.............................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov | počet | jednotková cena bez DPH | cena spolu bez DPH | DPH | cena spolu s DPH |
| 1 | Oprava epoxidovej podlahy, podhľadu a výmena svietidiel | 1 |   |   |   |   |
|  | Cena celkom bez DPH |  |  |   |  |  |
|  | Celkom DPH |  |  |  |   |  |
|  | Cena celkom za zákazku s DPH |  |  |  |  |   |

 Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke

V...................................... dňa...................

 ...................................................................................

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka

Výkaz výmer

|  |
| --- |
|  |
| **Stavba:**  | **Oprava epoxidovej podlahy, podhľadu a výmena svietidiel v priestoroch školskej jedálne na ZŠ s MŠ Borodáčova.** |
| **Objekt:**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: |  |  |  |  |  |
| Zhotoviteľ:  |  |  | Spracoval:  |  |  |
| Miesto:  |  |  | Dátum:  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV**  |  |  |  |  |
|  |  | **6** | **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**  |  |  |  |  |
| 4 | 011 | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm  | m2 | 125,680 |   |   |
|  |  | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie**  |  |  |  |  |
| 1 | 013 | 979089712.S | Prenájom kontajneru 5 m3  | ks | 1,000 |   |   |
| *8* | *345* | *345510002200* | *Rúrka el-inšt plastová PVC tuhá:RS 20,bez hrdla,sivá*  | *m* | *50,000* |  |  |
| *9* | *345* | *345510002300* | *Krabica uzatvorená IP55*  | *ks* | *18,000* |  |  |
| *10* | *358* | *358120001500* | *Zaistenie vypnutého stavu*  | *hod* | *1,000* |  |  |
| *11* | *345* | *345350002600* | *Drobný elektroinštalačný materiál*  | *ks* | *1,000* |  |  |
| *12* | *348* | *348110000500* | *Svietidlo LED 40W,panel 600x600,3600lm,4000K*  | *ks* | *18,000* |  |  |
| *13* | *357* | *357130002000* | *PPV*  | *5%* | *5,000* |  |  |
| *14* | *345* | *345310000100* | *Demontáž existujúceho zariadenia*  | *hod* | *8,000* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV**  |  |  |  |  |
|  |  | **763** | **Konštrukcie - drevostavby**  |  |  |  |  |
| 2 | 763 | 763135020 | Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná  | m2 | 125,680 |   |   |
|  |  | **767** | **Konštrukcie doplnkové kovové**  |  |  |  |  |
| 3 | 767 | 767581801.S | Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t  | m2 | 125,680 |   |   |
|  |  | **776** | **Podlahy povlakové**  |  |  |  |  |
| 5 | 775 | 776511810 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t  | m2 | 125,680 |   |   |
|  |  | **777** | **Podlahy syntetické**  |  |  |  |  |
| 6 | 773 | 777511050 | Epoxidová samonivelačná stierka hr. 2,5 mm  | m2 | 125,680 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **M** | **Práce a dodávky M**  |  |  |  |  |
|  |  | **21-M** | **Elektromontáže**  |  |  |  |  |
| 15 | 921 | 210100002 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV:N2XH-J 3x1,5  | m | 120,000 |   |   |
| 16 | 921 | 210100003 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV:N2XH-O 3x1,5  | m | 12,000 |   |   |
| 7 | 921 | 210102352 | Drobné elektroinštalačné práce  | hod | 61,000 |   |   |
| 17 | 921 | 210110001 | Svorkovnica bezskrutková 5x2,5mm2  | ks | 10,000 |   |   |
| 18 | 921 | 210110511 | Svorkovnica bezskrutková 4x2,5mm2  | ks | 50,000 |   |   |
| 19 | 921 | 210110513 | Svorkovnica bezskrutková 3x2,5mm2  | ks | 200,000 |   |   |
| 20 | 921 | 210111013 | Svorkovnica bezskrutková 2x2,5mm2  | ks | 150,000 |   |   |
| *22* | *309* | *309600003600.S* | *Hmoždinka natĺkacia 6x45 mm, na upevnenie profilov UW a UD*  | *ks* | *40,000* |  |  |
| *21* | *345* | *345320000500* | *Svietidlo núdzové LED 1x9W,1h,IP42*  | *ks* | *1,000* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom**  |  |  |  |  |